**Úprava a polievanie tenisových kurtov**

1. **Pred zametaním kurt najprv zarovnať – väčšie nerovnosti nohou, ostatné ohrablom, zametať celú plochu (až po plot) najlepšie systémom „slimák“, od okrajov k stredu. Hlavne na začiatku sezóny používať na zametanie ťažkú kefu.**
2. **Po úprave náradie zavesiť na príslušné háčiky.**
3. **Polievať len upravený (pozametaný) kurt.**
4. **Automatckým polievaním (horným) poliať len tak, aby sa nevytvárali mláky (tie sa tvoria vždy na rovnakých miestach, ktoré by mohli byť permanentne prevlhčené).**
5. **Najdôležitejšie je ručné polievanie plôch, na ktoré automatika nedosiahne, alebo poleje nedostatočne.**
6. **Treba dbať na to, aby voda pri ručnom polievaní padala na plochu kurtov zhora (ako dážď!), hadicu nasmerovať šikmo dohora. V opačnom prípade hrozí odplavovanie antuky, čím sa povrch kurtov vážne poškodzuje!**
7. **Po dokončení polievania musia byť kurty poliate rovnomerne po celej ploche (aj mimo hracej plochy)!**
8. **Polievanie sa vykonáva podľa potreby, v zásade však dvakrát za deň. Vždy podvečer (večer) po skončení hrania. Druhé polievanie podľa potreby a hracej doby na kurtoch. Po polievaní zastaviť vodu (ventil aj koncovku na hadici) a zasunúť koniec hadice do šachty!**
9. **V horúcich letných dňoch je vhodné mierne pokropiť aj v priebehu hrania.**